{0}打印位置加图像宽度大于机器长度
             打印被自动取消@
{1}打印中实时调整了双向值，是否要设置到双向校准中@
{2}打印中实时调整了步进，是否要设置到步进校准中@
{3}刮片无法回到原点@
{4}打印图像Y方向的距离超过打印距离@
{5}点击确定后，小车会执行回原点动作@
{6}图片超出尺寸，打印取消@
{7}文件刚才因某种原因未能打印完成，是否继续打印@
{8}没有合适的参数打印文件@
{9}测试完毕，双向参数为%d, 各色参数为%d, 纵向齿轮比为%.4f,是否写入Config文件?@
{10}错误@
{11}提示@
{12}升降电机异常@
{13}刮片电机异常@
{14}墨栈通讯异常@
{15}升降原点传感器无响应@
{16}刮片原点传感器无响应@
